{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":661,"n_cols":11,"rows_kept":661,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,4,13,4],[2,5,13,5],[2,10,13,10],[14,0,19,0],[14,1,19,1],[14,2,19,2],[14,3,19,3],[14,4,19,4],[14,5,19,5],[14,10,19,10],[20,0,25,0],[20,1,25,1],[20,2,25,2],[20,3,25,3],[20,4,25,4],[20,5,25,5],[20,10,25,10],[26,0,32,0],[26,1,32,1],[26,2,32,2],[26,3,32,3],[26,5,32,5],[26,10,32,10],[30,4,32,4],[33,0,38,0],[33,1,38,1],[33,2,38,2],[33,3,38,3],[33,4,38,4],[33,5,38,5],[33,10,38,10],[39,0,46,0],[39,1,46,1],[39,2,46,2],[39,3,46,3],[39,4,40,4],[39,5,46,5],[39,10,46,10],[44,4,46,4],[48,0,48,9],[50,0,65,0],[50,1,65,1],[50,2,65,2],[50,3,53,3],[50,4,65,4],[50,5,65,5],[50,10,65,10],[54,3,57,3],[58,3,61,3],[62,3,65,3],[66,0,73,0],[66,1,73,1],[66,2,73,2],[66,3,69,3],[66,4,69,4],[66,5,73,5],[66,10,73,10],[70,3,73,3],[70,4,73,4],[74,0,81,0],[74,1,81,1],[74,2,81,2],[74,3,77,3],[74,4,81,4],[74,5,77,5],[74,10,81,10],[78,3,81,3],[78,5,81,5],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[82,2,89,2],[82,3,85,3],[82,4,89,4],[82,5,89,5],[82,10,89,10],[86,3,89,3],[90,0,94,0],[90,1,94,1],[90,2,94,2],[90,3,94,3],[90,4,94,4],[90,5,94,5],[90,10,94,10],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[95,2,97,2],[95,3,97,3],[95,4,97,4],[95,5,97,5],[95,10,97,10],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[98,2,100,2],[98,3,100,3],[98,5,100,5],[98,10,100,10],[99,4,100,4],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[101,2,104,2],[101,3,104,3],[101,4,104,4],[101,5,104,5],[101,10,103,10],[105,0,108,0],[105,1,108,1],[105,2,108,2],[105,3,108,3],[105,4,106,4],[105,5,108,5],[105,10,108,10],[109,0,112,0],[109,1,112,1],[109,2,112,2],[109,3,112,3],[109,4,110,4],[109,5,112,5],[109,10,112,10],[113,0,120,0],[113,1,120,1],[113,2,120,2],[113,3,116,3],[113,4,114,4],[113,5,120,5],[113,10,120,10],[116,4,118,4],[117,3,120,3],[121,0,123,0],[121,1,123,1],[121,2,123,2],[121,3,123,3],[121,4,122,4],[121,5,123,5],[121,10,123,10],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[124,2,126,2],[124,3,126,3],[124,4,126,4],[124,5,126,5],[124,10,126,10],[128,0,128,9],[130,0,147,0],[130,1,147,1],[130,2,147,2],[130,3,147,3],[130,4,133,4],[130,5,147,5],[130,10,147,10],[135,4,147,4],[148,0,165,0],[148,1,165,1],[148,2,165,2],[148,3,165,3],[148,4,151,4],[148,5,165,5],[148,10,165,10],[153,4,165,4],[166,0,183,0],[166,1,183,1],[166,2,183,2],[166,3,183,3],[166,4,169,4],[166,5,183,5],[166,10,183,10],[171,4,183,4],[184,0,201,0],[184,1,201,1],[184,2,201,2],[184,3,201,3],[184,4,187,4],[184,5,201,5],[184,10,201,10],[189,4,201,4],[202,0,219,0],[202,1,219,1],[202,2,219,2],[202,3,219,3],[202,4,205,4],[202,5,219,5],[202,10,219,10],[207,4,219,4],[220,0,237,0],[220,1,237,1],[220,2,237,2],[220,3,237,3],[220,4,223,4],[220,5,237,5],[220,10,237,10],[225,4,237,4],[238,0,255,0],[238,1,255,1],[238,2,255,2],[238,3,255,3],[238,4,241,4],[238,5,255,5],[238,10,255,10],[243,4,255,4],[256,0,272,0],[256,1,272,1],[256,2,272,2],[256,3,272,3],[256,4,259,4],[256,5,272,5],[256,10,272,10],[261,4,272,4],[273,0,290,0],[273,1,290,1],[273,2,290,2],[273,3,290,3],[273,4,276,4],[273,5,290,5],[273,10,290,10],[278,4,290,4],[291,0,308,0],[291,1,308,1],[291,2,308,2],[291,3,308,3],[291,4,294,4],[291,5,308,5],[291,10,308,10],[296,4,308,4],[309,0,320,0],[309,1,320,1],[309,2,320,2],[309,3,320,3],[309,4,320,4],[309,5,320,5],[309,10,320,10],[321,0,338,0],[321,1,338,1],[321,2,338,2],[321,3,338,3],[321,4,324,4],[321,5,338,5],[321,10,338,10],[326,4,338,4],[339,0,356,0],[339,1,356,1],[339,2,356,2],[339,3,356,3],[339,4,342,4],[339,5,356,5],[339,10,356,10],[344,4,356,4],[358,0,358,9],[360,0,375,0],[360,1,375,1],[360,2,375,2],[360,3,363,3],[360,4,375,4],[360,5,375,5],[360,10,375,10],[364,3,367,3],[368,3,371,3],[372,3,375,3],[376,0,379,0],[376,1,379,1],[376,2,379,2],[376,4,379,4],[376,5,379,5],[376,10,379,10],[380,0,384,0],[380,1,384,1],[380,2,384,2],[380,4,384,4],[380,5,384,5],[380,10,384,10],[386,0,386,10],[388,0,404,0],[388,1,404,1],[388,2,404,2],[388,3,402,3],[388,4,402,4],[388,5,404,5],[388,10,404,10],[403,3,404,3],[403,4,404,4],[403,7,404,7],[403,8,404,8],[403,9,404,9],[406,0,406,10],[408,0,424,0],[408,1,424,1],[408,2,424,2],[408,3,422,3],[408,4,422,4],[408,5,424,5],[408,10,424,10],[423,3,424,3],[423,4,424,4],[423,7,424,7],[423,8,424,8],[423,9,424,9],[426,0,426,10],[428,0,444,0],[428,1,444,1],[428,2,444,2],[428,3,442,3],[428,4,442,4],[428,5,444,5],[428,10,433,10],[437,10,444,10],[443,3,444,3],[443,4,444,4],[443,7,444,7],[443,8,444,8],[443,9,444,9],[446,0,446,10],[448,0,464,0],[448,1,464,1],[448,2,464,2],[448,3,462,3],[448,4,462,4],[448,5,464,5],[448,10,454,10],[456,10,464,10],[463,3,464,3],[463,4,464,4],[463,7,464,7],[463,8,464,8],[463,9,464,9],[466,0,466,10],[468,0,484,0],[468,1,484,1],[468,2,484,2],[468,3,482,3],[468,4,482,4],[468,5,484,5],[468,10,484,10],[483,3,484,3],[483,4,484,4],[483,7,484,7],[483,8,484,8],[483,9,484,9],[486,0,486,10],[488,0,502,0],[488,1,502,1],[488,2,502,2],[488,3,502,3],[488,4,502,4],[488,5,502,5],[488,10,502,10],[504,0,504,10],[506,0,522,0],[506,1,522,1],[506,2,522,2],[506,3,520,3],[506,4,520,4],[506,5,522,5],[506,10,522,10],[521,3,522,3],[521,4,522,4],[521,7,522,7],[521,8,522,8],[521,9,522,9],[524,0,524,10],[526,0,542,0],[526,1,542,1],[526,2,542,2],[526,3,540,3],[526,4,540,4],[526,5,542,5],[526,10,532,10],[534,10,542,10],[541,3,542,3],[541,4,542,4],[541,7,542,7],[541,8,542,8],[541,9,542,9],[544,0,544,10],[546,0,562,0],[546,1,562,1],[546,2,562,2],[546,3,560,3],[546,4,560,4],[546,5,562,5],[546,10,562,10],[561,3,562,3],[561,4,562,4],[561,7,562,7],[561,8,562,8],[561,9,562,9],[564,0,564,10],[566,0,580,0],[566,1,580,1],[566,2,580,2],[566,3,580,3],[566,4,580,4],[566,5,580,5],[566,10,580,10],[582,0,582,10],[584,0,600,0],[584,1,600,1],[584,2,600,2],[584,3,598,3],[584,4,598,4],[584,5,600,5],[584,10,600,10],[599,3,600,3],[599,4,600,4],[599,7,600,7],[599,8,600,8],[599,9,600,9],[602,0,602,10],[604,0,620,0],[604,1,620,1],[604,2,620,2],[604,3,618,3],[604,4,618,4],[604,5,620,5],[604,10,620,10],[619,3,620,3],[619,4,620,4],[619,7,620,7],[619,8,620,8],[619,9,620,9],[622,0,622,10],[624,0,640,0],[624,1,640,1],[624,2,640,2],[624,3,638,3],[624,4,638,4],[624,5,640,5],[624,10,627,10],[630,10,631,10],[633,10,640,10],[639,3,640,3],[639,4,640,4],[639,7,640,7],[639,8,640,8],[639,9,640,9],[642,0,642,10],[644,0,660,0],[644,1,660,1],[644,2,660,2],[644,3,658,3],[644,4,658,4],[644,5,660,5],[646,10,647,10],[653,10,655,10],[657,10,660,10],[659,3,660,3],[659,4,660,4],[659,7,660,7],[659,8,660,8],[659,9,660,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年阳江市重点监控企业污染源（废水重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","广东安蒂丝纤维有限公司","厂区外北边生产废水排放口","广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）","2019-11-11","pH值","7.55","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.222","10","是"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","18","90","是"]
[{"$nulls":6},"可吸附有机卤化物","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":6},"硫化物","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","40","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","3.8","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","8","60","是"]
[{"$nulls":6},"总铜","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总有机碳","8.0","20","是"]
[2,"阳江市","广东厨邦食品有限公司","污水处理设施出口","广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）","2019-11-11","pH值","7.65","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","2.04",25,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.37","100","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","119","500","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","27.8","300","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","8","400","是"]
[3,"阳江市","嘉吉粮油（阳江）有限公司","污水排放口","广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）","2019-11-11","pH值","7.53","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","1.96","10","是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","10","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","34","90","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","7.9","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","6","60","是"]
[4,"阳江市","阳春市豪达纸业有限公司","污水处理设施出水口","制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）","2019-11-11","化学需氧量","45","90","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"挥发酚","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":4},"制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）",null,"可吸附有机卤素化合物（AOX）","未检出","12","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"硫化物","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":4},"制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）",null,"色度","8","50","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","10.1","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","7","30","是"]
[5,"阳江市","阳春市嘉和纸业有限公司","处理设施出口","制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）","2019-11-22","pH值","7.46","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","75","80","是"]
[{"$nulls":6},"可吸附有机卤素化合物（AOX）","未检出","12","是"]
[{"$nulls":6},"色度","50","50","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","16.6","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","7","30","是"]
[6,"阳江市","阳春市维美纸业有限公司","出水口","制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）","2019-11-11","pH值","7.78","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","43","80","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"挥发酚","0.113","2.0","是"]
[{"$nulls":4},"制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）",null,"可吸附有机卤素化合物（AOX）","未检出","12","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"硫化物","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":4},"制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）",null,"色度","2","50","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","9.3","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","8","30","是"]
[]
["2019年阳江市重点监控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[".","阳西县","阳西海滨电力发展有限公司","1脱硫出口","火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）","2019-11-14","氮氧化物","14","50","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","9","35","是"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物","0.0000193","0.03","是"]
[{"$nulls":6},"烟尘","8.6","10","是"]
[{"$nulls":3},"3脱硫出口",null,null,"氮氧化物","15","50","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","10","35","是"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物","未检出","0.03","是"]
[{"$nulls":6},"烟尘","0.8","10","是"]
[{"$nulls":3},"2脱硫出口",null,null,"氮氧化物","15","50","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","10","35","是"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物","0.000009","0.03","是"]
[{"$nulls":6},"烟尘","0.9","10","是"]
[{"$nulls":3},"4脱硫出口",null,null,"氮氧化物","30","50","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","23","35","是"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物","未检出","0.03","是"]
[{"$nulls":6},"烟尘","8.4",10,"是"]
[2,"阳江市高新区","广东广青金属科技有限公司","矿热炉、回转窑烟气脱硫系统出口","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标]（DB44/765-2019）","2019-11-13","氮氧化物","270","300","是"]
[{"$nulls":4},"广东省锅炉大气污染物排放标准[地标]（DB44/765-2019）",null,"二氧化硫","0.278","400","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","1.91","3.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","27","80","是"]
[{"$nulls":3},"烧结机头烟废气排放口","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）",null,"氮氧化物","176","300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","0.743","200","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","1.55","4.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","17","50","是"]
[3,"阳春市","阳春海螺水泥有限责任公司","2#废气出口","水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）","2019-11-21","氮氧化物",166,"400","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","57","100","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","1.6","30","是"]
[{"$nulls":3},"1#废气出口",null,"2019-11-25","氮氧化物","178","400","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出","100","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","5.3","30","是"]
[4,"阳春市","阳春新钢铁有限责任公司","1#烧结脱硫","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）","2019-11-19","氮氧化物",199,"300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出","200","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.07","4.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","48","50","是"]
[{"$nulls":3},"2#烧结脱硫",null,null,"氮氧化物","162","300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","3.82","200","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.23","4.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","21","50","是"]
[5,"阳江市港口","广东明轩实业有限公司","烟囱","平板玻璃工业大气污染物排放标准（GB26453-2011）","2019-12-23","氮氧化物","321","700","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","6","400","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.09","5","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","6.4","50","是"]
[{"$nulls":6},"氯化氢","25.6","30","是"]
[6,"阳江市阳东区","广东木森日用品有限公司万象分公司","废气排放口1","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标]（DB44/814-2010）","2019-11-11","苯","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计","0.18","20","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs","0.64","30","是"]
[7,"阳江市港口","广东世纪青山镍业有限公司","脱硫出口","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标]（DB44/765-2019）","2019-12-02","氮氧化物","190","300","是"]
[{"$nulls":4},"铜、镍、钴工业污染物排放标准（GB 25467-2010）",null,"二氧化硫","11","400","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","18","80","是"]
[8,"阳春市","广东新兴铸管有限公司","1#烧结机排放口","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）","2019-11-20","氮氧化物","121","300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","2.91","200","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.26","4.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","63","50","否","超标0.26倍"]
[9,"阳春市","阳春市威利邦木业有限公司","排放口","大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）","2019-11-19","氮氧化物","29","240","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出","960","是"]
[{"$nulls":4},"广东省大气污染物排放限值标准（DB44/ 27—2001）",null,"甲醛","0.70","25.0","是"]
[{"$nulls":4},"大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）",null,"颗粒物","55","120","是"]
[10,"阳春市","华润水泥（阳春）有限公司","脱硫出口","水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）","2019-11-21","氮氧化物","262","400","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","13","100","是"]
[{"$nulls":4},"水泥工业大气污染物排放标准（DB44/818-2010）",null,"氟化物","未检出","3","是"]
[{"$nulls":4},"水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）",null,"颗粒物","10.0","30","是"]
[11,"阳江市阳东区","阳江绿源人造板有限公司","1号排气筒","大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）","2019-10-25","氮氧化物","15","1400","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出","960","是"]
[{"$nulls":4},"广东省大气污染物排放限值标准（DB44/ 27—2001）",null,"甲醛","13.5","25","是"]
[{"$nulls":4},"大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）",null,"颗粒物","41","120","是"]
[{"$nulls":3},"2号排气筒",null,null,"氮氧化物","33","1400","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出","960","是"]
[{"$nulls":4},"广东省大气污染物排放限值标准（DB44/ 27—2001）",null,"甲醛","2.5","25","是"]
[{"$nulls":4},"大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）",null,"颗粒物","54","120","是"]
[12,"阳江市高新区","阳江翌川金属科技有限公司","干燥窑","铜、镍、钴工业污染物排放标准（GB 25467-2010）","2019-10-29","二氧化硫","70","400","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","40","80","是"]
[{"$nulls":4},"广东省锅炉大气污染物排放标准[地标]（DB44/765-2019）",null,"氮氧化物","240","300","是"]
[14,"阳江市阳西县","阳西博德精工建材有限公司","辊道窑炉排放口","《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB 25464-2010）","2019-12-03","氮氧化物","79","180","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","13","50","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","28.0","30","是"]
[]
["2019年阳江市重点监控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"江城区","阳江市海陵中科净水有限公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","6.9","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","1.79",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.23","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","3500","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","5","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","4","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.53","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","1.9","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","9","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","2.62","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.144","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[2,"江城区","阳江市第一净水有限公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","6.5","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.088",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.31","1","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","700","1000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","12","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","4","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.42","1","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","3.3","10","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","9","10","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","7.4","15","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.446","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0062","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[3,"阳西县","阳西捷晖净水有限公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-18","pH值","6.0","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","1.25",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.27","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","未检出","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","6","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.56","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","1.7","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","8","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","9.9","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00022","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.656","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0039","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[4,"阳西县","阳西中炬水务有限公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-18","pH值","6.3","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.579",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.26","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","7900","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","14","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","8","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.58","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","3.8","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","10","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","9.2","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.91","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.005","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[5,"阳东区","阳江市阳东区森禾净水有限公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","7.1","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","1.85",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.24","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","2300","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","6","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","4","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.42","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","1.7","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","9","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","2.63","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.852","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[6,"阳东区","阳江市阳东迅捷水质净化有公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","7.1","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","1.85",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.24","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","2300","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","6","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","4","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.42","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","1.7","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","9","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","2.63","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.03","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.852","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0063","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[7,"阳春市","阳春市水质净化有限公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-21","pH值","7.0","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.374",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.20","1","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","未检出","1000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","4","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.39","1","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","1.2","10","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","9","10","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","6.69","15","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.0007","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.212","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.0025","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0129","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.0005","0.01","是"]
[8,"阳春市","阳春市春吉园区开发投资管理有限公司污水处理厂","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-21","pH值","6.8","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.036",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.24","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","5400","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","7","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.40","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","2.0","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","10","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","1.53","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.025","1.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0024","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[9,"阳东区","阳江市阳东区鑫泰源污水处理有限公司","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","6.1","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.185","15","是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.23","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","540","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","5","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","4","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.48","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","1.4","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","9","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","7.09","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00074","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.839","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0057","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[10,"江城区","阳江市新环水务有限公司（阳江市城南污水处理厂）","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","6.5","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.551",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.20","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","170","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","5","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.37","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","1.4","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","12","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","9.27","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00026","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.134","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.0025","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0067","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[11,"江城区","阳江市科成环境科技有限公司厂","总排放口","电镀污染物排放标准（GB 21900-2008）","2019-10-18","pH值","6.8","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","未检出","0.3","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.35","3.0","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","13","50","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00029","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"总镍","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"总铜","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总锌","未检出","1.5","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.05","是"]
[12,"高新区","阳江市新环水务有限公司（阳江高新区第一污水处理厂）","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","6.7","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","0.705",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.23","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","920","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","13","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.42","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","3.3","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","11","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","9.98","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.89","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0134","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[13,"江城区","阳江市新环水务有限公司（阳江市城北污水处理厂）","排放口","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）","2019-10-17","pH值","7.1","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）","3.23",8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.20","3","是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数","310","10000","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染排放限值标准（DB44/26—2001）",null,"化学需氧量","8","40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）",null,"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","4","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.44","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","2.2","20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","9","20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）","5.83","20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00083","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）","0.187","1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","0.0023","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[]
["2019年阳江市重点监控企业（固定污染源废气挥发性有机物）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳春市","广东一片天医药集团新丽华印刷有限公司","上风向参照点1","印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标]（DB44/ 815-2010）","2019-11-12","苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","未检出","0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs","未检出","2.0","是"]
[{"$nulls":3},"上风向参照点3",null,null,"苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","未检出","0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs","0.03","2.0","是"]
[{"$nulls":3},"上风向参照点2",null,null,"苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","未检出","0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs","0.04","2.0","是"]
[{"$nulls":3},"上风向参照点4",null,null,"苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","未检出","0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs","0.04","2.0","是"]
[2,"阳春市","广东一片天医药集团制药有限公司","下风向4","恶臭污染物排放标准（GB14554-93）","2019-11-12","臭气浓度","12","20","是"]
[{"$nulls":3},"下风向2",null,null,"臭气浓度","12","20","是"]
[{"$nulls":3},"上风向1",null,null,"臭气浓度","未检出","20","是"]
[{"$nulls":3},"下风向3",null,null,"臭气浓度","12","20","是"]
[13,"阳江市江城区","阳江致富皮革制品有限公司","排放口007","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准（DB 44/814-2010）","2019-11-12","总VOCs","2.39","30","是"]
[{"$nulls":3},"排放口008",null,null,"总VOCs","2.15","30","是"]
[{"$nulls":3},"排放口009",null,null,"总VOCs","3.04","30","是"]
[{"$nulls":3},"排放口002",null,null,"总VOCs","1.79","30","是"]
[{"$nulls":3},"排放口006",null,null,"总VOCs","0.84","30","是"]
[]
["2019年阳江市第一季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","阳江市垃圾处理场渗滤液处理厂","生产废水处理后\n采样口\n","GB16889-2008和DB44/26－2001第二时段一级标准较严的指标","2019-03-20","悬浮物（mg/L）",5,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.15,"6--9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",53,90,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",11,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",8.64,10,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.45,0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",26.8,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",3400,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","（GB14554-93）二级标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第一季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[2,"阳春市","阳春市固体废弃物处理中心","生产废水处理后\n采样口\n","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-03-19","悬浮物（mg/L）",4,30,"是"]
[{"$nulls":3},"采样口",null,null,"色度（倍）",2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）",0.03,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.79,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",82,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",16,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",8.83,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.49,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",38.4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",3400,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","（GB14554-93）二级标准",null,"臭气浓度",17,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第一季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后\n采样口\n","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-03-19","悬浮物（mg/L）",11,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.18,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",76,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",15,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",33.9,25,"否","超标0.356倍"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.45,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",125,40,"否","超标2.125倍"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",3300,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","（GB14554-93）二级标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第二季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","阳江市垃圾处理场渗滤液处理厂","生产废水处理后排放口","标准限值执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二时段一级标准较严值","2019-06-26","悬浮物（mg/L）",6,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.54,"6--9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",43,90,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",19.6,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",1.12,10,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",1.31,0.5,"否","超标1.62倍"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",28.8,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",1700,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第二季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[2,"阳春市","阳春市固体废弃物处理中心","生产废水处理后排放口","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-06-25","悬浮物（mg/L）",2,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）",0.01,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.79,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",39,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",16,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",2.91,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.24,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",14.3,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.0008,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",0.009,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",3500,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",16,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第二季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后排放口★W2","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-06-25","悬浮物（mg/L）",22,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.76,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",52,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",10,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",8.12,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.048,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",26.2,40,"否"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",800,10000,"是"]
[]
["2019年阳江市第二季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后排放口★W4","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-06-25","悬浮物（mg/L）",4,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.44,"--","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",61,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",12,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",8.16,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.911,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",24.4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",1000,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第三季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","阳江市垃圾处理场渗滤液处理厂","生产废水处理后\n采样口\n","执行GB16889-2008和DB44/26－2001第二时段一级标准较严的指标","2019-08-23","悬浮物（mg/L）",11,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.28,"6--9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",24,90,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",17,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",3.56,10,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.86,0.5,"否","超标0.72倍"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",25.4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",2500,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第三季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[2,"阳春市","阳春市生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后\n采样口\n","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-08-23","悬浮物（mg/L）",11,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）",0.01,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.83,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",45,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",11,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",3.26,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.41,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",15.2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",3800,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",16,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第三季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后排放口★W2","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-08-23","悬浮物（mg/L）",22,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.43,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",63,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",15,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",8.22,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.81,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",24.6,40,"否"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",3800,10000,"是"]
[]
["2019年阳江市第三季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后排放口★W4","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-08-23","悬浮物（mg/L）",21,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.48,"--","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",65,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",14,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",8.69,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.54,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",30.8,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",3500,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第四季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","阳江市垃圾处理场渗滤液处理厂","生产废水处理后\n采样口\n","GB16889-2008和DB44/26－2001第二时段一级标准较严的指标","2019-10-17","悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.2,"6--9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",4,90,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",4.64,10,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.029,0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",33.3,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0015,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.00083,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",9200,"--"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",17,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第四季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[2,"阳春市","阳春市生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后排放口","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-10-21","悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.4,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",346,100,"否","超标2.46倍"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",95.2,30,"否","超标2.173倍"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",6.93,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.216,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",371,40,"否","超标8.275倍"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0036,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.0002,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","未检出",10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度","未检出",20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[]
["2019年阳江市第四季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后\n采样口\n","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2019-10-18","悬浮物（mg/L）",105,30,"否","超标2.5倍"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",128,40,"否","超标2.2倍"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）",0.24,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",9.8,"--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",845,100,"否","超标7.45倍"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",232,30,"否","超标6.73倍"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",50.7,25,"否","超标1.028倍"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",4.14,3,"否","超标0.38倍"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",82,40,"否","超标1.05倍"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0148,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.00035,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）",0.195,0.05,"否","超标2.9倍"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","未检出",10000,"是"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向（最大值）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度","未检出",20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}