{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":150,"n_cols":11,"rows_kept":150,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,10,5],[2,10,10,10],[11,0,17,0],[11,1,17,1],[11,2,17,2],[11,3,17,3],[11,4,17,4],[11,5,17,5],[11,10,17,10],[18,0,29,0],[18,1,29,1],[18,2,29,2],[18,3,29,3],[18,4,19,4],[18,5,29,5],[18,10,26,10],[20,4,29,4],[27,10,29,10],[30,0,37,0],[30,1,37,1],[30,2,37,2],[30,3,37,3],[30,4,35,4],[30,5,37,5],[30,10,37,10],[36,4,37,4],[38,0,43,0],[38,1,43,1],[38,2,43,2],[38,3,43,3],[38,4,43,4],[38,5,43,5],[38,10,43,10],[44,0,51,0],[44,1,51,1],[44,2,51,2],[44,3,51,3],[44,4,51,4],[44,5,51,5],[44,10,51,10],[53,0,53,9],[55,0,66,0],[55,1,66,1],[55,2,66,2],[55,3,60,3],[55,4,57,4],[55,5,66,5],[55,10,66,10],[58,4,59,4],[61,3,66,3],[61,4,63,4],[64,4,65,4],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,10,69,10],[70,0,75,0],[70,1,75,1],[70,2,75,2],[70,3,75,3],[70,4,74,4],[70,5,75,5],[70,10,75,10],[76,0,81,0],[76,1,81,1],[76,2,81,2],[76,3,81,3],[76,4,80,4],[76,5,81,5],[76,10,81,10],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[82,10,84,10],[85,0,95,0],[85,1,95,1],[85,2,95,2],[85,4,95,4],[85,5,95,5],[85,10,95,10],[86,3,88,3],[91,3,92,3],[93,3,95,3],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[96,2,98,2],[96,3,98,3],[96,4,98,4],[96,5,98,5],[96,10,98,10],[99,0,110,0],[99,1,110,1],[99,2,110,2],[99,3,101,3],[99,4,110,4],[99,5,110,5],[99,10,110,10],[102,3,104,3],[105,3,107,3],[108,3,110,3],[111,0,126,0],[111,1,126,1],[111,2,126,2],[111,3,114,3],[111,4,114,4],[111,5,126,5],[111,10,126,10],[115,3,116,3],[115,4,120,4],[121,3,123,3],[121,4,123,4],[124,3,126,3],[124,4,126,4],[128,0,128,9],[130,0,139,0],[130,1,139,1],[130,2,139,2],[130,3,139,3],[130,5,134,5],[130,10,139,10],[131,4,134,4],[135,5,139,5],[136,4,139,4],[140,0,149,0],[140,1,149,1],[140,2,149,2],[140,3,149,3],[140,5,144,5],[140,10,149,10],[141,4,144,4],[145,5,149,5],[146,4,149,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2021年阳江市重点污染源（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"高新区","嘉吉粮油（阳江）有限公司","污水排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2021-03-11","pH（无量纲）",7.5,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）（mg/L）",0.152,"10","是"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）",1.04,"10","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",7,"90","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",1.9,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）",8,"60","是"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）",{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},"－","－"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",9.12,"－","－"]
[2,"高新区","维达护理用品（广东）有限公司","废水处理后出口","制浆造纸工业水污染物排放标准\n（GB3544-2008）","2021-03-10","pH（无量纲）",6.9,"6-9","是","标准限值按照造纸企业标准限值要求的200%参考执行"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.657,16,"是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",21,160,"是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",5.8,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",2.36,24,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.03,1.6,"是"]
[3,"高新区","阳江开宝新材料实业有限公司","废水处理后出口","临港工业园污水处理厂接管标准","2021-03-10","pH（无量纲）",7.7,"6.5-9","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",17.9,150,"是"]
[{"$nulls":4},"钢铁工业水污染物排放标准限值\n（GB13456-2012）",null,"悬浮物（mg/L）",16,100,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",1.88,15,"是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",65,200,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.09,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",10.8,35,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）",0.35,100,"是"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）",0.79,10,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","<0.03",0.75,"是","按照标准排放限值50%参考执行"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）",0.022,0.25,"是"]
[{"$nulls":6},"总镍（mg/L）","<0.05",0.5,"是"]
[4,"高新区","阳江市皇玛服饰有限公司","废水处理后出口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2021-03-10","pH值（无量纲）",8.9,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",5.34,15,"是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）",75,100,"是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",180,110,"否"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",49.5,30,"否"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）",0.61,15,"是"]
[{"$nulls":4},"阳江高新区第一污水处理厂进水标准",null,"总磷（mg/L）",0.19,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",6.06,35,"是"]
[5,"阳西县","阳西县长江制革有限公司","总排放口","制革及毛皮加工工业水污染物排放标准\n（GB30486-2013）","2021-03-02","pH（无量纲）",7.82,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",48,100,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",19.3,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.03,1,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）",0.004,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","<0.03",1.5,"是"]
[6,"高新区","阳江市平海水产制品有限公司","废水处理后出口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2021-04-23","pH值（无量纲）",7.2,"6.5-9.0","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",1.45,30,"是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",27,260,"是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）",8,230,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",7.4,150,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）",1.02,100,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",10.2,35,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.57,4,"是"]
[]
["2021年阳江市重点监控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"高新区","广东广青金属科技有限公司","炼铁厂处理后排放口","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）","2021-03-19","氮氧化物（mg/㎥）",5,"300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",82,400,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物（mg/㎥）",3.5,80,"是"]
[{"$nulls":4},"铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）",null,"汞及其化合物（mg/㎥）","－",0.012,"－"]
[{"$nulls":6},"镍及其化合物（mg/㎥）",8.57e-05,4.3,"是"]
[{"$nulls":4},"钛合金工业污染物排放标准\n（GB 28666-2012）",null,"铬酸雾（mg/㎥）","<0.005",3,"是"]
[{"$nulls":3},"镍铁厂处理后排放口","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）",null,"氮氧化物（mg/㎥）",67,"300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",88,400,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物（mg/㎥）",18.7,80,"－"]
[{"$nulls":4},"铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）",null,"汞及其化合物（mg/㎥）","－",0.012,"－"]
[{"$nulls":6},"镍及其化合物（mg/㎥）",0.000161,4.3,"是"]
[{"$nulls":4},"钛合金工业污染物排放标准\n（GB 28666-2012）",null,"铬酸雾（mg/㎥）","<0.005",3,"是"]
[2,"高新区","广东明轩实业有限公司","处理后排放口","玻璃工业大气污染物排放标准\n（DB 44/2159-2019）","2021-03-16","氮氧化物（mg/㎥）",405,550,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",103,280,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物（mg/㎥）",26.6,30,"是"]
[3,"高新区","广东世纪青山镍业有限公司","废气处理后排放口","铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）","2021-03-15","氮氧化物（mg/㎥）",106,100,"否"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",222,100,"否"]
[{"$nulls":6},"颗粒物（mg/㎥）",18.5,10,"否"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物（mg/㎥）",4.7e-05,0.012,"是"]
[{"$nulls":6},"镍及其化合物（mg/㎥）",0.00015,4.3,"是"]
[{"$nulls":4},"铁合金工业污染物排放标准\n（GB28666-2012）",null,"铬酸雾（mg/㎥）","<0.005",3,"是"]
[4,"高新区","阳江翌川金属科技有限公司","处理后排放口","铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）","2021-03-15","二氧化硫（mg/㎥）",14,100,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物（mg/㎥）",34.5,10,"否"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",115,100,"否"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物（mg/㎥）",8.97e-05,0.012,"是"]
[{"$nulls":6},"镍及其化合物（mg/㎥）",0.00156,4.3,"是"]
[{"$nulls":4},"钛合金工业污染物排放标准\n（GB 28666-2012）",null,"铬酸雾（mg/㎥）","<0.005",3,"是"]
[5,"高新区","嘉吉粮油（阳江）有限公司","处理后排放口","锅炉大气污染物排放标准\n（DB 44/765-2019）","2021-03-25","颗粒物（mg/㎥）",6.2,10,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",6,35,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",34,50,"是"]
[6,"高新区","阳江市宏旺实业有限公司","轧制油雾废气排气筒p1","锅炉大气污染物排放标准\n（DB 44/765-2019）","2021-03-16","非甲烷总烃（mg/㎥）",0.03,"－","－"]
[{"$nulls":3},"退火炉燃烧废气排气筒p2",null,null,"颗粒物（mg/㎥）",2.8,15,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",4,100,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",93,200,"是"]
[{"$nulls":3},"退火炉风冷段废气排气筒p3",null,null,"颗粒物（mg/㎥）",3.1,15,"是"]
[{"$nulls":3},"退火炉风冷段废气排气筒p4",null,null,"颗粒物（mg/㎥）",3.4,15,"是"]
[{"$nulls":3},"中性盐电解+硫酸酸洗酸雾废气排气筒p6",null,null,"铬酸雾（mg/㎥）",0.022,0.07,"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸雾（mg/㎥）","<0.2",10,"是"]
[{"$nulls":3},"混酸酸雾废气排气筒p7",null,null,"硝酸雾（mg/㎥）",14.8,150,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/㎥）",0.98,{"v":6,"d":"6.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",129,"－","－"]
[7,"高新区","广东新江能源有限公司","处理后排放口","锅炉大气污染物排放标准\n（DB 44/765-2019）","2021-03-15","颗粒物（mg/㎥）",4.4,10,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",11,35,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",17,50,"是"]
[8,"高新区","广东广青金属压延有限公司","加热炉废气1#排放口","轧钢工业大气污染物排放标准（GB28665-2012）","2021-03-19","颗粒物（mg/㎥）",8.5,15,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",6,150,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",138,300,"是"]
[{"$nulls":3},"加热炉废气2#排放口",null,null,"颗粒物（mg/㎥）",8.6,15,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",7,150,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",132,300,"是"]
[{"$nulls":3},"退火炉废气1#排放口",null,null,"颗粒物（mg/㎥）",3.6,15,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",2,150,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",133,300,"是"]
[{"$nulls":3},"退火炉废气2#排放口",null,null,"颗粒物（mg/㎥）",{"v":4,"d":"4.0"},15,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",2,150,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",100,300,"是"]
[9,"高新区","阳江开宝新材料实业有限公司","DA001无指纹辊涂废气排放口处理后","表面涂装（汽车制造行业）挥发性有机化合物排放标准（DB 44/816-2010）","2021-03-22","苯（mg/㎥）",0.02,1,"是"]
[{"$nulls":6},"甲苯（mg/㎥）",0.01,"－","－"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（mg/㎥）","<0.01","－","－"]
[{"$nulls":6},"VOCs（mg/㎥）",0.11,90,"是"]
[{"$nulls":3},"DA002黑钛废气处理后排放口1","轧钢工业大气污染物排放标准（GB28665-2012）",null,"铬酸雾（mg/㎥）","<0.005",0.07,"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸雾（mg/㎥）","<0.2",10,"是"]
[{"$nulls":3},"DA003黑钛废气排放口处理后",null,null,"铬酸雾（mg/㎥）","<0.005",0.07,"是"]
[{"$nulls":3},"DA004磨砂废气排放口处理后",null,null,"非甲烷总烃（mg/㎥）",0.45,50,"是"]
[{"$nulls":3},"DA005平板8k废气排放口处理后",null,null,"硝酸雾（mg/㎥）",2.2,150,"是"]
[{"$nulls":3},"DA006整卷8k废气排放口处理后",null,null,"硝酸雾（mg/㎥）",1.6,150,"是"]
[{"$nulls":3},"DA007燃烧废气排放口","锅炉大气污染物排放标准\n（DB 44/765-2019）",null,"颗粒物（mg/㎥）",10.1,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",7.04,50,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",83,150,"是"]
[{"$nulls":3},"DA008燃烧废气排放口2","锅炉大气污染物排放标准\n（DB 44/765-2019）",null,"颗粒物（mg/㎥）",9.7,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物（mg/㎥）",77,150,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫（mg/㎥）",41,50,"是"]
[]
["2021年阳江市重点监控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳西县","阳西捷晖净水有限公司","总排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2021-01-06","化学需氧量（mg/L）",26,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"悬浮物（mg/L）",4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）（mg/L）",0.429,5,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）（mg/L）",8.75,15,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）（mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2021-04-06","化学需氧量（mg/L）",5,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"悬浮物（mg/L）",7,"20","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）（mg/L）",0.589,5,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）（mg/L）",4.54,15,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）（mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[2,"阳西县","阳西中炬水务有限公司","总排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2021-01-06","化学需氧量（mg/L）",35,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"悬浮物（mg/L）",8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）（mg/L）",2.38,8,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）（mg/L）",5.67,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）（mg/L）",0.73,"1","是"]
[{"$nulls":4},"广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2021-04-06","化学需氧量（mg/L）",8,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"悬浮物（mg/L）",6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）（mg/L）",0.463,8,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）（mg/L）",8.68,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）（mg/L）",{"v":0.7,"d":"0.70"},"1","是"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}