{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":17,"rows_kept":92,"merged":[[0,1,0,16],[2,0,91,0],[2,1,12,1],[13,1,18,1],[19,1,30,1],[31,1,39,1],[40,1,42,1],[43,1,44,1],[45,1,56,1],[57,1,64,1],[65,1,70,1],[71,1,73,1],[74,1,88,1],[89,1,91,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2\n2021年阳江市重点监控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
["任务名称","企业名称","行业类别","执行标准名称","执行标准条目名称","监测点","监测项目","监测日期","流量(m³/h)","含氧量(%)","实测浓度","折算浓度","上限","单位","是否超标","超标倍数","是否有评价限值"]
["2021年执法监测","阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","混酸酸雾排气筒p7","氮氧化物","2021-03-16","","","129","129","300","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,酸洗机组","混酸酸雾排气筒p7","硝酸雾","2021-03-16","","","14.8","14.8","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,废酸再生","混酸酸雾排气筒p7","氟化物","2021-03-16","","","0.98","0.98","9.0","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉风冷段废气排气筒p3","颗粒物","2021-03-16","","12.6","4.4","3.1","15","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉风冷段废气排气筒p4","颗粒物","2021-03-16","","12.6","4.7","3.4","15","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉燃烧废气排气筒p2","颗粒物","2021-03-16","","13.5","3.5","2.8","15","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉燃烧废气排气筒p2","二氧化硫","2021-03-16","","13.5","5","4","100","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉燃烧废气排气筒p2","氮氧化物","2021-03-16","","13.5","117","93","200","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,涂层机组","扎制油雾废气排气筒p1","非甲烷总烃","2021-03-16","","","0.85","0.85","50","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,酸洗机组","中性盐电解+硫酸酸洗酸雾排气筒p6","硫酸雾","2021-03-16","","","<0.2","<0.2","10","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江宏旺实业有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,涂镀层机组、酸洗机组","中性盐电解+硫酸酸洗酸雾排气筒p6","铬酸雾","2021-03-16","","","0.022","0.022","0.07","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东世纪青山镍业有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,全部","废气处理设施出气口(1)","氮氧化物（以NO2计）","2021-03-15","","17.4","31","106","100","mg/m3","是","0.06","是"]
[null,"广东世纪青山镍业有限公司","镍钴冶炼","铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012)","（表6）大气污染物特别排放限值,铬铁合金工业","废气处理设施出气口(1)","铬及其化合物","2021-03-15","","17.4","<0.005","<0.005","3","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东世纪青山镍业有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,镍冶炼,全部","废气处理设施出气口(1)","颗粒物","2021-03-15","","17.4","5.4","18.5","10","mg/m3","是","0.85","是"]
[null,"广东世纪青山镍业有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,全部","废气处理设施出气口(1)","二氧化硫","2021-03-15","","17.4","64","222","100","mg/m3","是","1.22","是"]
[null,"广东世纪青山镍业有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,镍、钴冶炼","废气处理设施出气口(1)","镍及其化合物","2021-03-15","","17.4","0.0000438","0.00015","4.3","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东世纪青山镍业有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,铜、镍、钴冶炼和制酸","废气处理设施出气口(1)","汞及其化合物","2021-03-15","","17.4","0.0000137","0.000047","0.012","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","加热炉废气1#排放口001(DA001)","颗粒物","2021-03-19","","9.5","7.5","8.5","15","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","加热炉废气1#排放口001(DA001)","二氧化硫","2021-03-19","","9.5","5","6","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","加热炉废气1#排放口001(DA001)","氮氧化物","2021-03-19","","9.5","122","138","300","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","加热炉废气2#排放口002(DA002)","氮氧化物","2021-03-19","","8.5","127","132","300","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","加热炉废气2#排放口002(DA002)","颗粒物","2021-03-19","","8.5","8.3","8.6","15","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","加热炉废气2#排放口002(DA002)","二氧化硫","2021-03-19","","8.5","7","7","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉废气2#排放口004(DA004)","二氧化硫","2021-03-19","","9.6","4","2","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉废气2#排放口004(DA004)","氮氧化物","2021-03-19","","9.6","189","100","300","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉废气2#排放口004(DA004)","颗粒物","2021-03-19","","9.6","7.6","4.0","15","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉废气1#排放口003(DA003)","颗粒物","2021-03-19","","9.1","7.1","3.6","15","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉废气1#排放口003(DA003)","氮氧化物","2021-03-19","","9.1","264","133","300","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属压延有限公司","钢压延加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热处理炉","退火炉废气1#排放口003(DA003)","二氧化硫","2021-03-19","","9.1","3","2","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口3#","苯","2021-10-21","21060","","0.005","0.005","1","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口3#","总VOCs","2021-10-21","21060","","1.95","1.95","30","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口3#","甲苯和二甲苯合计","2021-10-21","21060","","0.032","0.032","20","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口1#","总VOCs","2021-10-21","21044","","0.659","0.659","30","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口1#","甲苯和二甲苯合计","2021-10-21","21044","","0.025","0.025","20","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口1#","苯","2021-10-21","21044","","<0.0005","<0.0005","1","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口2#","总VOCs","2021-10-21","21002","","1.37","1.37","30","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口2#","甲苯和二甲苯合计","2021-10-21","21002","","0.042","0.042","20","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东木森日用品有限公司阳江市阳东万象三分公司","木质家具制造","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)","表１ 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,Ⅱ时段","油漆车间排放口2#","苯","2021-10-21","21002","","0.006","0.006","1","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东明轩实业有限公司","平板玻璃制造","广东省玻璃工业大气污染物排放标准(DB44/2159-2019)","表1 大气污染物排放限值,电子玻璃,玻璃熔炉","脱硫处理后排放口(DA001)","氮氧化物（以NO2计）","2021-03-16","","14.4","205","405","550","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东明轩实业有限公司","平板玻璃制造","广东省玻璃工业大气污染物排放标准(DB44/2159-2019)","表1 大气污染物排放限值,电子玻璃,玻璃熔炉","脱硫处理后排放口(DA001)","颗粒物","2021-03-16","","14.4","13.5","26.6","30","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东明轩实业有限公司","平板玻璃制造","广东省玻璃工业大气污染物排放标准(DB44/2159-2019)","表1 大气污染物排放限值,电子玻璃,玻璃熔炉","脱硫处理后排放口(DA001)","二氧化硫","2021-03-16","","14.4","52","103","280","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江市伟艺抛磨材料有限公司","制造业","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","擦布车间废气排放口FQ-004","臭气浓度","2021-10-22","15775","","174","174","2000","无量纲","否","","是"]
[null,"阳江市伟艺抛磨材料有限公司","制造业","《大气污染物排放限值》（DB4427-2001)(（DB4427-2001))","表2 工艺废气大气污染物排放限值","擦布车间废气排放口FQ-004","非甲烷总烃","2021-10-22","15775","","1.4","1.4","120","mg/L","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,镍冶炼,全部","镍铁厂处理后排放口(DA001)","二氧化硫","2021-03-19","","17.7","23","88","400","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,镍冶炼,全部","镍铁厂处理后排放口(DA001)","颗粒物","2021-03-19","","17.7","5.0","18.7","80","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012)","（表6）大气污染物特别排放限值,铬铁合金工业","镍铁厂处理后排放口(DA001)","铬及其化合物","2021-03-19","","17.7","<0.005","<0.005","3","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,镍冶炼,全部","镍铁厂处理后排放口(DA001)","汞及其化合物","2021-03-19","","17.7","<0.000003","<0.000003","0.012","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,镍冶炼,全部","镍铁厂处理后排放口(DA001)","镍及其化合物","2021-03-19","","17.7","0.000043","0.000161","4.3","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,热风炉","镍铁厂处理后排放口(DA001)","氮氧化物","2021-03-19","","17.7","67","67","300","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,镍冶炼,全部","炼铁厂处理后排放口(DA001)","镍及其化合物","2021-03-19","","12.7","0.0000576","0.0000857","4.3","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备","炼铁厂处理后排放口(DA001)","二氧化硫","2021-03-19","","12.7","137","82","180","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备","炼铁厂处理后排放口(DA001)","颗粒物","2021-03-19","","12.7","5.8","3.5","40","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,污染物净化设施排放口,镍冶炼,全部","炼铁厂处理后排放口(DA001)","汞及其化合物","2021-03-19","","12.7","<0.000003","<0.000003","0.012","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012)","（表6）大气污染物特别排放限值,铬铁合金工业","炼铁厂处理后排放口(DA001)","铬及其化合物","2021-03-19","","12.7","<0.005","<0.005","3","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东广青金属科技有限公司","黑色金属冶炼和压延加工业 ","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备","炼铁厂处理后排放口(DA001)","氮氧化物","2021-03-19","","12.7","9","5","300","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度","1#锅炉废气排放口(1)","甲醛","2021-10-20","181914","5.7","0.02","0.02","25","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度,氮氧化物,氮氧化物（其它）","1#锅炉废气排放口(1)","氮氧化物","2021-10-20","181914","5.7","27","21","120","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度,颗粒物,颗粒物（其它）","1#锅炉废气排放口(1)","颗粒物","2021-10-20","181914","5.7","<20","<20","120","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度,二氧化硫,二氧化硫（其它）","1#锅炉废气排放口(1)","二氧化硫","2021-10-20","181914","5.7","<3","<3","500","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度,二氧化硫,二氧化硫（其它）","2#锅炉废气排放口(1)","二氧化硫","2021-10-20","231497","5.6","<3","<3","500","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度,颗粒物,颗粒物（其它）","2#锅炉废气排放口(1)","颗粒物","2021-10-20","231497","5.6","<20","<20","120","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度,氮氧化物,氮氧化物（其它）","2#锅炉废气排放口(1)","氮氧化物","2021-10-20","231497","5.6","27","21","120","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江绿源人造板有限公司","人造板制造","广东省大气污染物排放限值标准 （完整）(DB44/27—2001)","表2   工艺废气大气污染物排放限值（第二时段） ,最高允许排放浓度","2#锅炉废气排放口(1)","甲醛","2021-10-20","231497","5.6","0.04","0.03","25","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江翌川金属科技有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,全部","处理后排放口(DA001)","颗粒物","2021-03-15","","17.6","9.5","34.5","10","mg/m3","是","2.45","是"]
[null,"阳江翌川金属科技有限公司","镍钴冶炼","铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012)","（表6）大气污染物特别排放限值,铬铁合金工业","处理后排放口(DA001)","铬及其化合物","2021-03-15","","17.6","<0.005","<0.005","3","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江翌川金属科技有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,镍、钴冶炼","处理后排放口(DA001)","镍及其化合物","2021-03-15","","17.6","0.0429","0.156","4.3","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江翌川金属科技有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,全部","处理后排放口(DA001)","氮氧化物（以NO2计）","2021-03-15","","17.6","31","115","100","mg/m3","是","0.15","是"]
[null,"阳江翌川金属科技有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,全部","处理后排放口(DA001)","二氧化硫","2021-03-15","","17.6","4","14","100","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江翌川金属科技有限公司","镍钴冶炼","铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)","（修改单）大气污染物特别排放限值,生产类别及工艺和工序,铜、镍、钴冶炼和制酸","处理后排放口(DA001)","汞及其化合物","2021-03-15","","17.6","0.00247","0.00897","0.012","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东新江能源有限公司","热力生产和供应","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表3大气污染物特别排放限值","处理后排放口","颗粒物","2021-03-15","","8.2","4.7","4.4","10","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东新江能源有限公司","热力生产和供应","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表3大气污染物特别排放限值","处理后排放口","氮氧化物","2021-03-15","","8.2","18","17","50","mg/m3","否","","是"]
[null,"广东新江能源有限公司","热力生产和供应","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表3大气污染物特别排放限值","处理后排放口","二氧化硫","2021-03-15","","8.2","12","11","35","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值,燃气锅炉","DA008燃烧废气排放口2","颗粒物","2021-03-22","","","5.1","9.7","20","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值,燃气锅炉","DA008燃烧废气排放口2","二氧化硫","2021-03-22","","","22","41","50","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值,燃气锅炉","DA008燃烧废气排放口2","氮氧化物","2021-03-22","","","40","77","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,酸洗机组","DA002黑钛废气处理后排放口1","硫酸雾","2021-03-22","","","<0.2","<0.2","10","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,涂镀层机组、酸洗机组","DA002黑钛废气处理后排放口1","铬酸雾","2021-03-22","","","<0.005","<0.005","0.07","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,涂层机组","DA004磨砂废气排放口处理后","非甲烷总烃","2021-03-22","","","0.45","0.45","50","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)","表2（II时段）","DA001无指纹棍涂废气排放口处理后","总VOCs","2021-03-22","","","0.11","0.11","90","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)","表2（II时段）","DA001无指纹棍涂废气排放口处理后","甲苯与二甲苯合计","2021-03-22","","","0.01","0.01","1.0","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)","表2（II时段）","DA001无指纹棍涂废气排放口处理后","苯","2021-03-22","","","0.02","0.02","1","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,酸洗机组","DA006整卷8k废气排放口处理后","硝酸雾","2021-03-22","","","1.6","1.6","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值,燃气锅炉","DA007燃烧废气排放口","二氧化硫","2021-03-22","","","4","7","50","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值,燃气锅炉","DA007燃烧废气排放口","颗粒物","2021-03-22","","","5.6","5.6","20","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值,燃气锅炉","DA007燃烧废气排放口","氮氧化物","2021-03-22","","","46","83","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,酸洗机组","DA005平板8k废气排放口处理后","硝酸雾","2021-03-22","","","2.2","2.2","150","mg/m3","否","","是"]
[null,"阳江开宝新材料实业有限公司","金属表面处理及热处理加工","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表3）大气污染物特别排放限值,涂镀层机组、酸洗机组","DA003黑钛废气排放口处理后","铬酸雾","2021-03-22","","","<0.005","<0.005","0.07","mg/m3","否","","是"]
[null,"嘉吉粮油（阳江）有限公司","食用植物油加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表3大气污染物特别排放限值","处理后排放口","颗粒物","2021-03-25","","10.2","4.6","6.2","10","mg/m3","否","","是"]
[null,"嘉吉粮油（阳江）有限公司","食用植物油加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表3大气污染物特别排放限值","处理后排放口","二氧化硫","2021-03-25","","10.2","5","6","35","mg/m3","否","","是"]
[null,"嘉吉粮油（阳江）有限公司","食用植物油加工","广东省锅炉大气污染物排放标准[地标](DB44/765-2019)","表3大气污染物特别排放限值","处理后排放口","氮氧化物","2021-03-25","","10.2","31","34","50","mg/m3","否","","是"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}